**ПРОЕКТ**

**СЕЛЬСКАЯ ДУМА**

**КОКУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

ХХ.ХХ.2021 № ХХ

дер. Кокуй

**О внесении изменений в решение Кокуйской сельской Думы**

**от 05.06.2015 № 137**

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кокуйское сельское поселение Сунского района Кировской области, в целях приведения нормативов в соответствие действующему законодательству, Кокуйская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Кокуйского сельского поселения Сунского района Кировской области, утвержденные решением Кокуйской сельской Думы от 05.06.2015 № 137, согласно приложений.

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Кокуйского сельского поселения Сунского района Кировской области и на официальном сайте администрации Кокуйского сельского поселения.

3. Разместить изменения в местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Зам. главы администрации Председатель

Кокуйского сельского Кокуйской сельской

поселения Думы

В.Н.Шешегов В.Н.Кокорин

Приложение

утверждены

решением Кокуйской

сельской Думы

От ХХХХ № ХХХХХ

**Изменения**

**в местные нормативы градостроительного проектирования Кокуйского сельского поселения Сунского района Кировской области**

Раздел 2 местных нормативов градостроительного проектирования Кокуйского сельского поселения Сунского района Кировской области дополнить подразделами следующего содердания:

**2.4. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения сельского поселения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автомобильные дороги населенных пунктов в границах городского поселения | км/1 кв.м  территории | 0,07 | Не нормируется | |

Примечания:

1. Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования-генеральным планом Кокуйского сельского поселения.

**2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориалой доступности таких объектов**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально  допустимый  уровень  обеспеченности  объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей | 47 | 2 км. пешеходной и 10 км. транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей | 98 | для учащихся 1 ступени обучения 2 км. пешеходной и 10 км. транспортной доступности;  для учащихся 2-3 ступеней обучения 4 км. пешеходной и 10 км. транспортной доступности |
| 3 | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей | 1,95 | 45 км. транспортной доступности |

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.
2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011.
3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.
4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.